

* 1. внутреннего трудового распорядка и, при необходимости, подвергаются внеочередной проверке знаний норм и правил охраны труда.

1. Требования безопасности перед началом работы
   1. Надеть спецодежду, волосы тщательно заправить под берет.
   2. Внешним осмотром проверить целостность и исправность переносного электроинструмента, подводящего токоведущего кабеля и защитного заземления (зануления) корпуса.
   3. Надеть диэлектрические перчатки и встать на диэлектрический коврик.
   4. Проверить исправную работу переносного электроинструмента на холостом ходу и убедиться в надежности крепления режущего инструмента.
2. Требования безопасности во время работы
   1. Включить электроинструмент только после того, как обрабатываемая деталь закреплена на верстаке или другом рабочем месте.
   2. Подавать электроинструмент к обрабатываемой детали плавно, без резких движений и толчков.
   3. Не допускать попадания на электроинструмент воды, грязи и других веществ, следить за исправностью защитного заземления (зануления).
   4. Не работать при сильной вибрации электроинструмента.
   5. Не оставлять электроинструмент без присмотра включенным в сеть, не передавать его другим недопущенным лицам.
   6. Ставить или класть электроинструмент в безопасном положении, исключающим его падение.
   7. Следить при работе за подводящим токоведущим кабелем, не допускать его скручивания, завала деталями и механическим воздействиям.
   8. Не проводить частичную разборку и регулировку электроинструмента, включенного в сеть.
   9. Не переходить с одного участка работы на другой с невыключенным электроинструментом.
3. Требования безопасности в аварийных ситуациях
   1. При появлении неисправности в работе электроинструмента, сильной вибрации режущего инструмента, а также нарушении изоляции подводящего токоведущего кабеля или защитного заземления (зануления) прекратить работу, выключить электроинструмент и после отключения его от сети устранить возникшую неисправность.
   2. В случае короткого замыкания и загорания электроинструмента или подводящего токоведущего кабеля отключить электроинструмент от сети и приступить к тушению очага возгорания углекислотным или порошковым огнетушителем.
   3. При получении травмы оказать первую помощь пострадавшему, при необходимости отправить его в ближайшее лечебное учреждение и сообщить об этом администрации учреждения.
   4. При поражении электрическим током немедленно отключить электроинструмент от сети, оказать пострадавшему первую помощь, при отсутствии у пострадавшего дыхания и пульса сделать ему искусственное дыхание или непрямой массаж сердца до восстановления дыхания и пульса и отправить пострадавшего в ближайшее лечебное учреждение.
4. Требования безопасности по окончании работы
   1. Отключить электроинструмент от сети и привести его в порядок.
   2. Привести в порядок рабочее место, стружку убирать щеткой, не сдувать ее ртом и не сметать рукой.
   3. Снять спецодежду и тщательно вымыть руки с мылом.